\ql
	
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 308
"Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.08.2014

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 г. N 308

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 259.3 и пункта 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N 308

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

──────┬────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────
      │ Наименование оборудования  │   Код ОКОФ   │       Индикатор
      │                            │              │    энергетической
      │                            │              │ эффективности (ИЭЭФ),
      │                            │              │  единицы измерения и
      │                            │              │критерий отбора по ИЭЭФ
      │                            │              │   основных средств,
      │                            │              │    определяемый в
      │                            │              │    соответствии с
      │                            │              │      технической
      │                            │              │     документацией
      │                            │              │     производителя
──────┴────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────
  1.   Ремонтные агрегаты (с          14 2928354   удельный расход энергии
       наклонной мачтой, с            14 2928596        ИЭЭФ не более
       регулировкой последней в       14 2928060       18,6 кг у.т./т
       пределах 45° - 90° к
       поверхности земли)

  2.   Насосы нефтяные                14 2912104   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       18,6 кг у.т./т

  3.   Насосы буровые для             14 2928190   удельный расход энергии
       эксплуатационного и            14 2928191        ИЭЭФ не более
       глубокого разведочного         14 2928192       18,6 кг у.т./т
       бурения

  4.   Насосы скважинные штанговые    14 2928490   удельный расход энергии
       невставные для одновременной   14 2928504        ИЭЭФ не более
       раздельной эксплуатации                         18,6 кг у.т./т

  5.   Отклонители турбинные          14 2928375   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       18,6 кг у.т./т

  6.   Фильтры и сепараторы           14 2928514   удельный расход энергии
       скважинные                                       ИЭЭФ не более
                                                       18,6 кг у.т./т

  7.   Счетчики и расходомеры для     14 3313126         потери ИЭЭФ
       жидкости и газа                              не более 0,4 процента
       специализированные

  8.   Аппаратура и системы           14 3315563         потери ИЭЭФ
       контроля процессов                           не более 0,4 процента
       транспортировки и хранения
       нефти и нефтепродуктов

  9.   Оборудование для учета нефти   14 2928603         потери ИЭЭФ
       и газа на промыслах                          не более 0,4 процента

  10.  Аппараты теплообменные         14 2919200   удельный расход энергии
       спиральные и пластинчатые                        ИЭЭФ не более
                                                       95,7 кг у.т./т

  11.  Печи нагрева нефти с           14 2914020   удельный расход энергии
       пульсирующим горением                            ИЭЭФ не более
                                                       95,7 кг у.т./т

  12.  Комплекс установки             12 4521242   удельный расход энергии
       каталитического крекинга                         ИЭЭФ не более
                                                       95,7 кг у.т./т

  13.  Установка обезвоживания и      12 4521133   удельный расход энергии
       обессоливания нефти                              ИЭЭФ не более
                                                       95,7 кг у.т./т

  14.  Комплекс установки             12 4521251   удельный расход энергии
       непрерывного коксования в                        ИЭЭФ не более
       необогреваемых камерах                          95,7 кг у.т./т

  15.  Комплекс установки             12 4521263   удельный расход энергии
       селективной очистки масел,                       ИЭЭФ не более
       деасфальтизации,                                95,7 кг у.т./т
       депарафинизации и
       гидроочистки масел

  16.  Печи химических производств,   14 2914210   удельный расход энергии
       трубчатые                      14 2914230        ИЭЭФ не более
                                                       95,7 кг у.т./т

  17.  Комплекс установки             12 4521241   удельный расход энергии
       гидрокрекинга                                    ИЭЭФ не более
                                                       95,7 кг у.т./т

  18.  Оборудование для подготовки    14 2928574   удельный расход энергии
       воды и приготовления                             ИЭЭФ не более
       растворов различных                         9,7 г у.т./1000 куб. м
       химических реагентов и
       дозированной подачи их в
       нагнетательные скважины

  19.  Насосы плунжерные, глубинные   14 2912154   удельный расход энергии
       штанговые скважинные           14 2928500        ИЭЭФ не более
                                                   9,7 г у.т./1000 куб. м

  20.  Установки скважинных           14 2928481   удельный расход энергии
       центробежных электронасосных                     ИЭЭФ не более
       агрегатов для трубной                       9,7 г у.т./1000 куб. м
       эксплуатации и насосы к ним

  21.  Устройства приводные           14 2929211   удельный расход энергии
       (частотно-регулируемый                           ИЭЭФ не более
       привод)                                     9,7 г у.т./1000 куб. м

  22.  Оборудование для массообмена   14 2946161   удельный расход энергии
                                      14 2919586        ИЭЭФ не более
                                                   45,3 кг у.т./1000 куб. м

  23.  Установка подготовки           12 4521132   удельный расход энергии
       нефтяного газа                                   ИЭЭФ не более
                                                   45,3 кг у.т./1000 куб. м

  24.  Оборудование                   14 2919420   удельный расход энергии
       нефтегазоперерабатывающее                        ИЭЭФ не более
       прочее                                      45,3 кг у.т./1000 куб. м

  25.  Печи подогрева                 14 2914275       доля попутного
                                                       нефтяного газа,
                                                    сжигаемого в факелах
                                                      ИЭЭФ не более 4,6
                                                          процента

  26.  Насосы одновинтовые            14 2916121       доля попутного
                                                       нефтяного газа,
                                                    сжигаемого в факелах
                                                      ИЭЭФ не более 4,6
                                                          процента

  27.  Установки газотурбинные        14 2911131       доля попутного
       энергетические (для                             нефтяного газа,
       выработки электроэнергии,                    сжигаемого в факелах
       работающие на попутном                         ИЭЭФ не более 4,6
       нефтяном газе)                                     процента

  28.  Насосы двухвинтовые            14 2916122   удельный расход энергии
                                                         ИЭЭФ не более
                                                         1,2 кг у.т./т

  29.  Арматура промышленная          14 2716000   удельный расход энергии
       трубопроводная                 14 2716020         ИЭЭФ не более
                                                         1,2 кг у.т./т

  30.  Установка подготовки нефти     12 4521136   удельный расход энергии
                                                         ИЭЭФ не более
                                                         1,2  кг у.т./т

  31.  Оборудование для               14 2928604   удельный расход энергии
       транспортировки нефти и газа                      ИЭЭФ не более
       на промыслах                                      1,2 кг у.т./т

  32.  Насосы вихревые, масляные и    14 2912109   удельный расход энергии
       центробежные прочие                              ИЭЭФ не более
                                                     1,6 кг у.т./тыс. ткм

  33.  Насосы приводные поршневые     14 2912112   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                     1,6 кг у.т./тыс. ткм

  34.  Оборудование энергетическое    14 2911090       удельный расход
       прочее (газоперекачивающие                       энергии ИЭЭФ
       агрегаты, технологическое                     25 кг у.т./млн. куб.
       оборудование                                          м-км
       газоперекачивающих станций)

  35.  Компрессоры воздушные и        14 2912130       удельный расход
       газовые приводные, прочие      14 2912139        энергии ИЭЭФ
                                                     25 кг у.т./млн. куб.
                                                             м-км

  36.  Комбайны очистные и            14 2924153   удельный расход энергии
       установки струговые для        14 2924170        ИЭЭФ не более
       добычи угля, машины врубовые                    4,6 кг у.т./т

  37.  Конвейеры шахтные              14 2924120   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       4,6 кг у.т./т

  38.  Оборудование для вскрышных и   14 2924150   удельный расход энергии
       очистных работ                                   ИЭЭФ не более
                                                       4,6 кг  у.т./т

  39.  Установки для определения      14 2923172   удельный расход энергии
       породы и мелочи, отбора и                        ИЭЭФ не более
       разделки проб угля                               3,8 кг у.т./т

  40.  Оборудование дробильно-        14 2923102   удельный расход энергии
       размольное разного             14 2924550        ИЭЭФ не более
       назначения                                      3,8 кг у.т./т

  41.  Грохоты                        14 2923103   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       3,8 кг у.т./т

  42.  Обжиговые печи и машины        14 2914272   удельный расход энергии
                                      14 2923114        ИЭЭФ не более
                                                       8,9 кг у.т./т

  43.  Комплекс оборудования для      14 2923105   удельный расход энергии
       обогащения железорудного                         ИЭЭФ не более
       концентрата (окомкователи и                      8,9 кг у.т./т
       грануляторы)

  44.  Агрегаты, машины и механизмы   14 2923110   удельный расход энергии
       производства агломерата и                        ИЭЭФ не более
       окатышей                                        8,9 кг у.т./т

  45.  Машины агломерационные         14 2923113   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       52,3 кг у.т./т

  46.  Оборудование для утилизации                 удельный расход энергии
       отходящего тепла                                 ИЭЭФ не более
       агломерационных машин и                         52,3 кг у.т./т
       охладителей агломерата:

       охладители                     14 2923116

       оборудование теплообменное     14 2813180

       котлы-утилизаторы              14 2813160

       турбины паровые                14 2911020

  47.  Насосы и оборудование          14 2912000   удельный расход энергии
       компрессорное,                                   ИЭЭФ не более
       установка гидромуфт в                           52,3 кг у.т./т
       приводе насосных агрегатов и
       дымососов,
       тепловые насосы

  48.  Дымососы и вентиляторы         14 2813171   удельный расход энергии
       мелкие одностороннего                            ИЭЭФ не более
       всасывания с диаметром                           52,3 кг у.т./т
       рабочего колеса до 1,3 м

  49.  Машины и механизмы             14 2923100   удельный расход энергии
       подготовки шихты                                 ИЭЭФ не более
                                                        34,4 кг у.т./т

  50.  Установка по производству      12 4527494   удельный расход энергии
       брикетов извести из                              ИЭЭФ не более
       технологических отходов                          34,4 кг у.т./т
       производства извести

  51.  Оборудование для обработки     14 2924500   удельный расход энергии
       шлама                                            ИЭЭФ не более
                                                       34,4 кг у.т./т

  52.  Установка сухого тушения       14 2923210   удельный расход энергии
       кокса (УСТК)                                     ИЭЭФ не более
                                                       159,1 кг у.т./т

  53.  Устройства фильтрующие и       14 2923241   удельный расход энергии
       очищающие                                        ИЭЭФ не более
                                                       159,1 кг у.т./т

  54.  Оборудование                   14 2897280   удельный расход энергии
       теплоутилизационное для        14 2919530        ИЭЭФ не более
       сушки угольной шихты                            159,1 кг у.т./т

  55.  Установка инфракрасных         16 2930164   удельный расход энергии
       электрообогревателей                             ИЭЭФ не более
                                                       159,1 кг у.т./т

  56.  Печь доменная                  12 4521422   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       625,8 кг у.т./т

  57.  Оборудование для коксовых      14 2923020   удельный расход энергии
       печей, доменное и                                ИЭЭФ не более
       сталеплавильное                                 625,8 кг у.т./т

  58.  Комплекс оборудования для                   удельный расход энергии
       выработки электроэнергии за                      ИЭЭФ не более
       счет давления доменного                         625,8 кг у.т./т
       газа:

       приборы для измерения и        14 3313110
       регулирования давления

       установки газотурбинные        14 2911133
       утилизационные

  59.  Агрегаты сталеплавильные       14 2923281   удельный расход энергии
       непрерывного действия                            ИЭЭФ не более
                                                       11,7 кг у.т./т

  60.  Конвертеры сталеплавильные и   14 2923290   удельный расход энергии
       машины для их обслуживания                       ИЭЭФ не более
                                                       11,7 кг у.т./т

  61.  Машины непрерывного литья      14 2923330   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       11,7 кг у.т./т

  62.  Печи электросталеплавильные    12 4521424   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                        73 кг у.т./т

  63.  Устройства компенсации         14 3114250   удельный расход энергии
       реактивной мощности            14 3114050        ИЭЭФ не более
                                                        73 кг у.т./т

  64.  Электропечи и устройства       14 2914171   удельный расход энергии
       электрошлакового переплава и                     ИЭЭФ не более
       электрошлаковых отливок                          73 кг у.т./т

  65.  Станы сортопрокатные,          14 2923410   удельный расход энергии
       листопрокатные, прокатки       14 2923420        ИЭЭФ не более 87
       деталей машиностроения         14 2923430         кг у.т./т

  66.  Печи нагревательные,           14 2914020   удельный расход энергии
       термические, индукционные      14 2914151        ИЭЭФ не более
                                      14 2914162        87 кг у.т./т

  67.  Аппаратура электрическая       14 3120010   удельный расход энергии
       высоковольтная                                   ИЭЭФ не более
       (тиристорные                                     87 кг у.т./т
       преобразователи,
       трансформаторы напряжения,
       конденсаторы)

  68.  Электропечи дуговые            14 2914161   удельный расход энергии
       сталеплавильные                                 ИЭЭФ не более
                                                       931 кг у.т./т

  69.  Машины разливочные для         14 2923316   удельный расход энергии
       ферросплавов                                    ИЭЭФ не более
                                                        931 кг у.т./т

  70.  Смесители и питатели           14 2923311   удельный расход энергии
                                                       ИЭЭФ не более
                                                        931 кг у.т./т

  71.  Машины и механизмы для         14 2923310   удельный расход энергии
       производства ферросплавов                        ИЭЭФ не более
                                                        931 кг у.т./т

  72.  Электропечи и агрегаты         14 2914141   удельный расход энергии
       электропечные индукционные                       ИЭЭФ не более
       для плавки алюминия и его                       13648 кг у.т./т
       сплавов

  73.  Агрегаты литейно-прокатные     14 2923381   удельный расход энергии
       для алюминиевой катанки                          ИЭЭФ не более
                                                       13648 кг у.т./т

  74.  Машины и механизмы для         14 2923560   удельный расход энергии
       металлургических процессов,                      ИЭЭФ не более
       производства анодной массы                      13648 кг у.т./т

  75.  Станки металлообрабатывающие   14 2922010   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       13648 кг у.т./т

  76.  Электропечи и устройства       14 2914170   удельный расход энергии
       новых видов нагрева                              ИЭЭФ не более
       нагревательные и плавильные                     13648 кг у.т./т

  77.  Машины флотационные            14 2923151   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       13648 кг у.т./т

  78.  Насосы химические и            14 2912105   удельный расход энергии
       специальные                                      ИЭЭФ не более
                                                       1268 кг у.т./т

  79.  Котлы-утилизаторы и котлы      14 2813110   удельный расход энергии
       энерготехнологические                            ИЭЭФ не более
                                                       1268 кг у.т./т

  80.  Печи трубчатые                 14 2914230   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       1268 кг у.т./т

  81.  Насосы центробежные,           14 2912010   удельный расход энергии
       поршневые и роторные                            ИЭЭФ не более
                                                       140 кг у.т./т

  82.  Печи для химических            14 2914220   удельный расход энергии
       производств с вращающимися                      ИЭЭФ не более
       барабанами                                      140 кг у.т./т

  83.  Вентиляторы промышленные       14 2919570   удельный расход энергии
                                                       ИЭЭФ не более
                                                       140 кг у.т./т

  84.  Реакторы                       14 2925552   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       2077 кг у.т./т

  85.  Турбины паровые, газовые,      14 2911020   удельный расход энергии
       гидравлические                                   ИЭЭФ не более
                                                       2077 кг у.т./т

  86.  Турбокомпрессоры               14 2912135   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                       2077 кг у.т./т

  87.  Установки газотурбинные        14 2911132   удельный расход энергии
       приводные                                       ИЭЭФ не более
                                                        500 кг у.т./т

  88.  Котлы и аппараты варочные      14 2929110   удельный расход энергии
       для производства целлюлозы     14 2929112       ИЭЭФ не более
                                                        500 кг у.т./т

  89.  Установки для промывки         14 2929107   удельный расход энергии
       целлюлозы                                       ИЭЭФ не более
                                                        500 кг у.т./т

  90.  Установки многотрубные         14 2929101   удельный расход энергии
       непрерывного действия для      14 2929109        ИЭЭФ не более
       выработки целлюлозы, прочие                      309 кг у.т./т

  91.  Машины бумагоделательные       14 2929191   удельный расход энергии
                                                         ИЭЭФ не более
                                                        309 кг у.т./т

  92.  Машины для мелования бумаги    14 2929196   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                         309 кг у.т./т

  93.  Оборудование                   14 2929170   удельный расход энергии
       бумагоделательное для                           ИЭЭФ не более
       подготовки сырья                                 266 кг у.т./т

  94.  Машины картоноделательные      14 2929192   удельный расход энергии
                                                       ИЭЭФ не более
                                                        266 кг у.т./т

  95.  Агрегаты бумагоделательных,    14 2929194   удельный расход энергии
       картоноделательных,                             ИЭЭФ не более
       сушильных и обезвоживающих                       266 кг у.т./т
       машин

  96.  Оборудование для               14 2929195   удельный расход энергии
       производства клееного и                         ИЭЭФ не более
       гофрированного картона                           266 кг у.т./т

  97.  Автомобили легковые малого     15 3410110       расход топлива
       класса (с рабочим объемом                        ИЭЭФ не более
       двигателя свыше 1,2 до 1,8 л                     6,54 л/100 км
       включительно)

  98.  Автомобили легковые малого     15 3410111       расход топлива
       класса для индивидуального и                     ИЭЭФ не более
       служебного пользования                            6,54 л/100 км

  99.  Автомобили легковые малого     15 3410112       расход топлива
       класса с кузовом "универсал"                     ИЭЭФ не более
                                                        6,54 л/100 км

 100.  Автомобили легковые особо      15 3410100       расход топлива
       малого класса (с рабочим                         ИЭЭФ не более
       объемом двигателя до 1,2 л)                       5,03 л/100 км

 101.  Автомобили легковые особо      15 3410101       расход топлива
       малого класса для                                ИЭЭФ не более
       индивидуального и служебного                     5,03 л/100 км
       пользования

 102.  Автомобили легковые особо      15 3410102       расход топлива
       малого класса с кузовом                          ИЭЭФ не более
       "универсал"                                      5,03 л/100 км

 103.  Электровозы магистральные      15 3520100   удельный расход энергии
       постоянного тока                                 ИЭЭФ не более
                                                   10 кг у.т./10 тыс. ткм
                                                            брут

 104.  Электровозы магистральные      15 3520110   удельный расход энергии
       переменного тока                                 ИЭЭФ не более
                                                   10 кг у.т./10 тыс. ткм
                                                            брут

 105.  Электровозы маневровые         15 3520141   удельный расход энергии
       постоянного тока                                 ИЭЭФ не более
                                                   10 кг у.т./10 тыс. ткм
                                                            брут

 106.  Тепловозы магистральные        15 3520201   удельный расход энергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                   40 кг у.т./10 тыс. ткм
                                                            брут

 107.  Тепловозы маневровые и         15 3520202   удельный расход энергии
       промышленные                                     ИЭЭФ не более
                                                   40 кг у.т./10 тыс. ткм
                                                            брут

 108.  Паровые турбины стационарные   14 2911121    удельный расход грамм
       для привода электрических                    условного топлива на
       генераторов                                    отпущенный кВт·ч
                                                       электроэнергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                      290 г у.т./кВт·ч

 109.  Котлы отопительные             14 2897030    удельный расход грамм
                                                    условного топлива на
                                                      отпущенный кВт·ч
                                                       электроэнергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                      290 г у.т./кВт·ч

 110.  Трубонасосы питательные для    14 2911162    удельный расход грамм
       стационарных котлов                          условного топлива на
                                                      отпущенный кВт·ч
                                                       электроэнергии
                                                        ИЭЭФ не более
                                                      290 г у.т./кВт·ч

 111.  Турбины паровые и              14 2911120            ИЭЭФ
       паросиловые установки прочие                    не более 275 г
                                                         у.т./кВт·ч

 112.  Турбины паровые и другие       14 2911122            ИЭЭФ
       паросиловые установки                           не более 275 г
       приводные                                         у.т./кВт·ч

 113.  Установка газотурбинная        14 2911130      КПД ИЭЭФ более 58
       (турбины газовые)                                  процентов

 114.  Котлы паровые прямоточные      14 2813100      КПД ИЭЭФ более 58
                                                          процентов

 115.  Котлы паровые водяные и        14 2813010          КПД ИЭЭФ
       другие парогенераторы                         более 94 процентов

 116.  Питатели угля скребковые,      14 2911163          КПД ИЭЭФ
       подъемники для углеподачи      14 2911168     более 94 процентов

 117.  Дробилка шлаковая              14 2923102          КПД ИЭЭФ
                                                     более 94 процентов

 118.  Котлы теплофикационные         14 2813120         потери при
       водогрейные                                     транспортировке
                                                        снижение ИЭЭФ
                                                   на 10 процентов и более

 119.  Пароперегреватели              14 2813113         потери при
       центральные                                     транспортировке
                                                     снижение ИЭЭФ на 10
                                                      процентов и более

 120.  Установки компенсации          14 3114270           потери
       реактивной мощности                            ИЭЭФ не более 8,7
                                                          процента

 121.  Устройства комплектные для     14 3120460           потери
       распределения электрической                    ИЭЭФ не более 8,7
       энергии станций и подстанций                       процента
       (автоматизированные системы
       коммерческого учета
       электроэнергии)

 122.  Оборудование для               14 2944160           потери
       эксплуатации коммунальных                      ИЭЭФ не более 5,6
       распределительных                                  процента
       электросетей и систем
       теплоснабжения

 123.  Испарители для                 14 2813187           потери
       электростанций                                 ИЭЭФ не более 5,6
                                                          процента

 124.  Сушилки топлива                14 2813214           потери
                                                      ИЭЭФ не более 5,6
                                                          процента

 125.  Генераторы тепловые            14 2919133   удельный расход топлива
                                                        ИЭЭФ не более
                                                        12 кВт·ч/Гкал

 126.  Подогреватели сетевой воды     14 2813185   удельный расход топлива
                                                        ИЭЭФ не более
                                                        12 кВт·ч/Гкал

 127.  Оборудование энергетическое    14 2911160   удельный расход топлива
       различного назначения                            ИЭЭФ не более
                                                        12 кВт·ч/Гкал

 128.  Приборы для измерения и        14 3313100           потери
       регулирования температуры                     ИЭЭФ не более 10,7
                                                          процента

 129.  Приборы для измерения и        14 3313110           потери
       регулирования давления                        ИЭЭФ не более 10,7
                                                          процента

 130.  Оборудование и приборы для     14 2897370       доля утилизации
       отопления                                      ИЭЭФ 68 процентов
                                                           и более

 131.  Теплоутилизаторы               14 2919531       доля утилизации
                                                      ИЭЭФ 68 процентов
                                                           и более

 132.  Теплогенераторы                14 2921584       доля утилизации
                                                      ИЭЭФ 68 процентов
                                                           и более
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────